# Montagem

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Volume de fornecimento
Ferramentas necessárias além das fornecidas:
Montagem de componentes individuais
Montagem estacionária ou flexível
Aspiração de pó/de aparas
Substituir o disco de serra