# Vakiovarusteet

Tarkasta ennen sähkötyökalun ensikäyttöä, että toimitus sisältää kaikki alla luetellut osat:

- Pöytäpyörösaha asennetun sahanterän (26) ja halkaisuveitsen (4) kanssa
- Kulmaohjain (2)
- Suuntaisohjain (5)
- Lisäsuuntaisohjain (43)
- Lisäsuuntaisohjaimen kiinnityssarja (44) (2 kiinnitysruuvia, 2 aluslevyä ja 2 siipimutteria)
- Suojus (3)
- Kuusiokoloavain (10)
- Lenkkiavain (9), jonka päässä on urakantaruuvitaltta
- Työntöpalikka (12)
- Pöydän sisäosa (25)

Huomautus: tarkasta sähkötyökalu mahdollisten vaurioiden varalta.
Suojusten tai lievästi vaurioituneiden osien kunnollinen ja määräysten mukainen toiminta on tarkastettava ennen sähkötyökalun käytön jatkamista. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat esteettömästi ja jumittumatta ja ettei työkalussa ole viallisia osia. Kaikkien osien täytyy olla oikein paikoillaan ja täyttää kaikki vaatimukset kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.
Vaurioituneiden suojusten ja osien korjaus tai vaihto täytyy antaa valtuutetun ammattikorjaamon tehtäväksi.