# Montaggio

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

Dotazione
Utensili necessari non compresi in dotazione:
Montaggio dei singoli componenti
Montaggio stazionario oppure flessibile
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli
Sostituzione della lama