# Saagimine

##

- Seadke paralleeltugi (5) soovitud lõikelaiusele.
- Asetage töödeldav detail saelauale kaitsekatte (3) ette.
- Tõstke või langetage saeketast vändaga (15) nii palju, et ülemised saehambad (26) on töödeldava detaili pinnast umbes 3−6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi.
  Kui kasutate liiga suurt survet, võivad saeketta hambatipud üle kuumeneda ja töödeldavat detaili kahjustada.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

##

- Seadke saeketta soovitud vertikaalne kaldenurk.
  Vasakule kallutatud saeketta korral peab paralleeljuhik (5) olema saekettast paremal.
- Järgige töösamme peatükis: vaadake Sirglõigete tegemine

##

- Seadke nurgajuhikul (2) soovitud horisontaalne kaldenurk.
- Toetage töödeldav detail nurgajuhikule (2).
- Tõstke või langetage saeketast vändaga (15) sedavõrd, et ülemised saehambad on u 5 mm töödeldava detaili pinnast kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Suruge töödeldav detail ühe käega vastu nurgajuhikut ja lükake teise käega lukustuspidet (54) aeglaselt juhtsoones (30) ettepoole.
- Lülitage elektriline tööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.