# Punerea în funcţiune

##

- Pentru punerea în funcţiune, apasă pe ambele părţi comutatorul de pornire/oprire (16) şi trage-l în sus.

##

- Apasă în jos comutatorul de pornire/oprire (16).

##

Pentru a preveni utilizarea neautorizată, poţi bloca comutatorul de pornire/oprire (16) cu ajutorul unui lacăt.

- Împinge lacătul cu ajutorul unei cleme lungi prin gaura din comutatorul de pornire/oprire (16) şi închide-l.