# Taglio

##

- Regolare la guida parallela (5) sulla larghezza di taglio desiderata.
- Posizionare il pezzo in lavorazione sul banco sega, davanti alla copertura di protezione (3).
- Mediante la manovella (15) sollevare o abbassare la lama fino a posizionare la dentatura superiore della lama stessa (26) a circa 3 − 6 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.
- Accendere l’elettroutensile.
- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione esercitando una pressione uniforme.
  Se si esercita una pressione eccessiva, è possibile che le punte della lama di taglio si surriscaldino e che il pezzo in lavorazione subisca dei danni.
- Spegnere l’elettroutensile ed attendere che la lama si sia completamente arrestata.

##

- Regolare l’angolo obliquo verticale desiderato della lama.
  Nel caso in cui la lama sia inclinata verso sinistra la battuta parallela (5) deve trovarsi a destra della lama stessa.
- Seguire le fasi operative in modo conforme: vedi Eseguire tagli diritti

##

- Impostare l’angolo obliquo orizzontale desiderato nella guida angolare (2).
- Avvicinare il pezzo in lavorazione alla guida angolare (2).
- Sollevare o abbassare la lama mediante la manovella (15) finché i denti superiori della sega non si vengono a trovare a ca. 5 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.
- Accendere l’elettroutensile.
- Con una mano premere il pezzo in lavorazione contro la guida angolare e con l’altra mano spingere il pomello di fissaggio (54) lentamente in avanti nella scanalatura di guida (30).
- Spegnere l’elettroutensile ed attendere che la lama si sia completamente arrestata.