# Naudojimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiū‌ros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transpor‌tuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungi‌mo-išjungimo jungiklį.

Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis
Pjovimo stalo padidinimas
Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje nustatymas
Lygiagrečiosios atramos nustatymas
Papildomos lygiagrečiosios atramos nustatymas
Skeliamojo peilio padėties nustatymas
Paruošimas naudoti
Darbo patarimai
Pjovimas
Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas
Sandėliavimas ir transportavimas