# Paralleeljuhiku reguleerimine

Paralleeljuhikut (5) saab asetada saekettast vasakule (must skaala) või paremale (hõbedane skaala). Märgistus skaalanäidikul (56) näitab paralleeljuhiku ja saeketta vahel skaalal (1) väljareguleeritud kaugust.
Seadke paralleeljuhik saeketta soovitud küljele vaadake Paralleeljuhiku paigaldamine (vt joonist e).

## Paralleeljuhiku seadmine
väljatõmbamata saepingi puhul

- Vabastage lukustushoob (41) paralleeljuhikul (5). Lükake paralleeljuhikut seni, kuni märgistus skaalanäidikul (56) näitab soovitud vahekaugust saekettani.
  Väljatõmbamata saepingi puhul kehtib hõbedase skaala (1) alumine kiri.
- Fikseerimiseks suruge kinnitushoob (41) alla.

## Paralleeljuhiku seadmine
väljatõmmatud saepingil (vt jn D)

- Asetage paralleeljuhik saekettast paremale.
  Nihutage paralleeljuhikut, kuni tähistus skaalanäidikul (56) näitab alumisel skaalal 29 cm.
  Fikseerimiseks suruge kinnitushoob (41) uuesti alla.
- Tõmmake laienduse pingutushoob (13) täiesti üles.
- Tõmmake saepingi laiendus (6) välja, kuni vahemaa näidik (57) näitab ülemisel skaalal soovitud vahekaugust saekettani.
- Suruge lukustushoob (13) alla.
  Nüüd on saelaua laiendus fikseeritud.