# Bruk

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Sagbladets transport- og arbeidsstilling
Forstørrelse av sagbordet
Stille inn vertikale og horisontale gjæringsvinkler
Innstilling av parallellanlegget
Stille inn ekstra parallellanlegg
Innstilling av spaltekniven
Igangsetting
Arbeidshenvisninger
Saging
Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene
Oppbevaring og transport