# Provoz

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Přepravní a pracovní poloha pilového kotouče
Zvětšení stolu pily
Nastavení svislých a vodorovných pokosových úhlů
Nastavení podélného dorazu
Nastavení přídavného podélného dorazu
Nastavení rozpěrného klínu
Uvedení do provozu
Pracovní pokyny
Řezání
Kontrola a seřízení základních nastavení
Uskladnění a přeprava