# Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya
| Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan dengan mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.
| Kenakan masker pelindung debu.
| Pakailah pelindung telinga. Suara bising dapat menyebabkan daya pendengaran berkurang.
| Pakailah kacamata pelindung.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Perhatikan ukuran mata gergaji. Diameter lubang harus sesuai dengan spindel perkakas dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji, serta diameter spindel perkakas. Sebisa mungkin, gunakan reduktor yang disertakan bersama mata gergaji. Diameter mata gergaji harus sesuai dengan informasi pada simbol.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Diameter mata gergaji tidak lebih dari 216 mm. b Saat mengganti mata gergaji, pastikan lebar pemotongan tidak kurang dari 1,7 mm dan ketebalan bilah baja tidak lebih dari 1,5 mm. Jika tidak, terdapat bahaya pisau riving tersangkut pada benda kerja. c Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 1,6 mm. d Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pisau riving.
‎3 601 M44 0B0 | a Diameter mata gergaji tidak lebih dari 216 mm. b Saat mengganti mata gergaji, pastikan lebar pemotongan tidak kurang dari 2,3 mm dan ketebalan bilah baja tidak lebih dari 2,1 mm. Jika tidak, terdapat bahaya pisau riving tersangkut pada benda kerja. c Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 2,2 mm. d Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pisau riving.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 1,6 mm. Tinggi benda kerja maksimal sebesar 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Pisau riving memiliki ketebalan sebesar 2,2 mm. Tinggi benda kerja maksimal sebesar 70 mm.
| sisi kiri: Menampilkan arah putaran engkol untuk menurunkan (posisi pengangkutan) dan mengangkat (posisi pengoperasian) mata gergaji. sisi kanan: Menampilkan posisi tuas pengunci untuk mengunci mata gergaji dan saat mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji dapat digerakkan).
| Dengan tanda CE, produsen memastikan bahwa perkakas listrik sesuai dengan pedoman UE (Directive EU) yang berlaku.