# Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

(1) | Skala til visning af afstand mellem savklinge og parallelanslag
(2) | Vinkelanslag
(3) | Beskyttelsesafdækning
(4) | Spaltekniv
(5) | Parallelanslag
(6) | Savbordsudvidelse
(7) | Depot vinkelanslag
(8) | Boringer til montering
(9) | Ringnøgle (23 mm; 13 mm)
(10) | Unbrakonøgle (5 mm)
(11) | Holder til opbevaring af beskyttelsesafdækningen
(12) | Skubbestok
(13) | Spændegreb til savbordsudvidelse
(14) | Håndhjul
(15) | Håndsving til løftning og sænkning af savklinge
(16) | Tænd/sluk-knap
(17) | AkkuA)
(18) | Anslag til 45°-geringsvinkel (lodret)
(19) | Skala til geringsvinkel (lodret)
(20) | Låsearm til indstilling af lodrette geringsvinkler
(21) | Vinkelviser (lodret)
(22) | Anslag til 0°-geringsvinkel (lodret)
(23) | Savbord
(24) | Justeringsskrue for parallelanslagets spændekraft
(25) | Bordindsats
(26) | Savklinge
(27) | Styrenot til parallelanslag
(28) | Akku-oplåsningsknapA)
(29) | Bæregreb
(30) | Styrenot til vinkelanslag
(31) | Udsugningsadapter
(32) | V-styrenot på savbord til parallelanslag
(33) | Bundgitter
(34) | Låseskrue til bundgitter
(35) | Markeringer spændearm/klemme
(36) | Spændearm til spaltekniv
(37) | Placeringsstifter til spaltekniv
(38) | Låseskrue til bordindsats
(39) | Spændearm til beskyttelsesafdækning
(40) | Føringsbolt til beskyttelsesafdækning
(41) | Spændegreb til parallelanslag
(42) | V-styring til parallelanslag
(43) | Ekstra parallelanslag
(44) | Fastgørelsessæt »ekstra parallelanslag«
(45) | Føringsskinne til vinkelanslag
(46) | Nederste savklingeafdækning
(47) | Lask til den nederste savklingeafdækning
(48) | Grebshul til løft af bordindsats
(49) | Borepatron
(50) | Spindellåsearm
(51) | Spændeflange
(52) | Holdeflange
(53) | Værktøjsspindel
(54) | Låseknop til indstilling af vilkårlige geringsvinkler (vandret)
(55) | Vinkelviser på vinkelanslag
(56) | Skalavisning
(57) | Afstandsviser til savbord
(58) | Stjerneskrue til indstilling af anslag 0°
(59) | Skrue til vinkelviser (lodret)
(60) | Stjerneskrue til indstilling af anslag 45°
(61) | Unbrakoskruer (5 mm) foran til parallelindstilling af savklinge
(62) | Unbrakoskruer (5 mm) bag til parallelindstilling af savklinge
(63) | Skrue til afstandsviser til savbord
(64) | Unbrakoskruer (5 mm) til indstilling af parallelanslagets parallelitet
(65) | Skrue til afstandsviser til parallelanslag
(66) | Justeringsskruer til bordindsats
(67) | Depot skubbestok
(68) | Depot unbrakonøgle
(69) | Depot ringnøgle

A)

  Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.