# Montaż

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Zakres dostawy
Narzędzia potrzebne do montażu, a niewchodzące w zakres dostawy:
Montaż poszczególnych elementów
Montaż stacjonarny lub wolnostojący
Odsysanie pyłów/wiórów
Wymiana tarczy