# Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Hãy vặn các vít khóa (34) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (9) cho đến cữ chặn theo hướng xoay "Ổ khóa mở" và mở lưới sàn (33) (xem Hình a).
  Hãy gỡ vật liệu đóng gói bên dưới khối động cơ.

Gắn những dụng cụ phụ trợ sau đây lên vỏ: Cần đẩy (12), chìa vặn vòng (9), chìa vặn lục giác (10), thanh cữ (5), cữ chặn góc (2), bộ thích ứng hút (31), thanh cữ phụ (43) với bộ vít định vị (44), nắp bảo vệ (3).

- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

##

Hướng dẫn: Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (15) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặn, để lưỡi cưa (26) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Nới lỏng tay gạt siết (36) theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó trở lên trên.
- Hãy đẩy dao tách lớp (4) theo chiều cần kẹp (36), đến khi nó được kéo lên trên.
- Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cưa.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan bên dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (36).
  Các đánh dấu (35) trên kẹp và trên tay gạt siết (36) phải được căn chỉnh như hình minh họa.

##

- Hãy đặt chi tiết gài bàn (25) trên dao tách lớp (4) vào trục dụng cụ.
- Hãy vặn vít khóa (38) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (9) cho đến cữ chặn theo hướng xoay "Ổ khóa đóng".

Mặt trước của chi tiết gài bàn (25) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

##

Hướng dẫn: Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa (xem Hình minh họa b2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cưa rãnh) (xem Hình minh họa b1).

- Nới lỏng cần kẹp (39) và lấy nắp bảo vệ ra (3) khỏi giá đỡ (11).
- Giữ chặt bộ phận bảo vệ lưỡi cưa của nắp bảo vệ bằng một tay (ray kim loại trên) (3) và giữ cần kẹp (39) hướng lên trên bằng tay kia.
- Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (40) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (4).
- Hãy dẫn nắp bảo vệ (3) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cưa (ray kim loại trên) song song với bề mặt của bàn cưa (23).
- Ấn cần khóa giữ cố định (39) xuống. Cần kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (3) phải được lắp chặt và an toàn.

- Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng. Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.

##

Thanh cữ (5) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cưa.

- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cữ (5). Vì vậy, thanh dẫn hướng V (42) được khớp vào.
- Trước hết hãy lắp thanh cữ có thanh dẫn hướng V vào rãnh dẫn hướng (32) của bàn cưa. Sau đó hãy định vị thanh cữ trong rãnh dẫn hướng trước (27) của bàn cưa.
  Dưỡng cặp cạnh giờ đây có thể chuyển dịch về bất kỳ vị trí nào.
- Để siết chặt thanh cữ hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.

##

Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng bạn phải lắp thanh cữ bổ sung (43) vào thanh cữ (5).
Thanh cữ phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cữ (5) tùy theo nhu cầu.

Sử dụng bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ (44) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 đai ốc tai hồng).

- Hãy đẩy vít cố định qua lỗ khoan bên ở thanh cữ (5).
- Đầu các bu-lông được sử dụng như một vật dẫn hướng cho dưỡng cặp cạnh phụ.
- Hãy đẩy thanh cữ phụ (43) qua các đầu của vít cố định.
- Đặt vòng đệm lên vít định vị và siết chặt vít bằng đai ốc tai hồng.

##

- Hãy dẫn ray (45) của cữ chặn góc (2) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (30) của bàn cưa.