# Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

## Posição de transporte

- Retire a capa de proteção (3), retire o complemento de mesa (25) e posicione a cunha abridora (4) na posição mais baixa. Coloque novamente o complemento de mesa (25).
- Rode a manivela (15) para a esquerda, até os dentes do disco de serra (26) se encontrarem por baixo da mesa de serrar (23).
- Empurre a extensão da mesa de serrar (6) toda para dentro.
  Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

## Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (4) na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra, coloque o complemento de mesa (25) e monte a capa de proteção (3).
- Rode a manivela (15) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontram aprox. 3−6 mm sobre a peça.