# الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها
| لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.
| قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
| قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلی فقدان قدرة السمع.
| قم بارتداء نظارات واقية.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | تراعی مقاسات شفرة المنشار. يجب أن يتلاءم قطر الثقب مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار الرقم الموجود على الرمز.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a يجب ألا يتجاوز قطر شفرة المنشار 216 مم. b يراعی أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 1,7 مم وألا يكون سمك النصل الفولاذي أكبر من 1,5 مم. وإلا فقد ينشأ خطر تكلب إسفين الشق في قطعة الشغل. c يبلغ سمك إسفين الشق 1,6 مم. d يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم موضح علی شفرة المنشار) مع اتجاه السهم علی إسفين الشق.
‎3 601 M44 0B0 | a يجب ألا يتجاوز قطر شفرة المنشار 216 مم. b يراعی أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 2,3 مم وألا يكون سمك النصل الفولاذي أكبر من 2,1 مم. وإلا فقد ينشأ خطر تكلب إسفين الشق في قطعة الشغل. c يبلغ سمك إسفين الشق 2,2 مم. d يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم موضح علی شفرة المنشار) مع اتجاه السهم علی إسفين الشق.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | يبلغ سمك إسفين الشق 1,6 مم. يبلغ أقصى ارتفاع ممكن لقطعة الشغل 70 مم.
‎3 601 M44 0B0 | يبلغ سمك إسفين الشق 2,2 مم. يبلغ أقصى ارتفاع ممكن لقطعة الشغل 70 مم.
| الجانب الأيسر: يشير إلى اتجاه دوران ذراع التدوير لإنزال شفرة المنشار (وضع النقل) ورفعه (وضع العمل). الجانب الأيمن: يشير إلی وضع ذراع التثبيت لتثبيت شفرة المنشار وعند ضبط زاوية الشطب العمودية (شفرة المنشار قابلة للتأرجح).
| من خلال العلامة CE تؤكد الجهة الصانعة أن العدة الكهربائية مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي.