# Ustawianie prowadnicy równoległej

Prowadnicę równoległą (5) można zamocować po lewej (czarna skala) lub po prawej (srebrna skala) stronie tarczy. Znacznik we wskaźniku skali (56) pokazuje ustawiony odstęp prowadnicy równoległej od tarczy na skali (1).
Ustawić prowadnicę równoległą po wybranej stronie tarczy zob. Montaż prowadnicy równoległej (zob. rys. e).

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy nierozsuniętym stole pilarskim

- Zwolnić uchwyt mocujący (41) prowadnicy równoległej (5). Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik we wskaźniku skali (56) pokazywał żądany odstęp od tarczy.
  W przypadku nierozsuniętego stołu należy brać pod uwagę dolny opis srebrnej skali (1).
- W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (41) do dołu.

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy rozsuniętym stole pilarskim (zob. rys. D)

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik we wskaźniku skali (56) pokazywał na dolnej skali 29 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (41) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (13) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Wysunąć element poszerzający stół (6) na zewnątrz tak, aby wskaźnik odległości (57) pokazywał żądaną odległość od tarczy na górnej skali.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (13) do dołu.
  Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.