# Pozycja transportowa i pozycja robocza tarczy

## Pozycja transportowa

- Zdemontować pokrywę ochronną (3), wyjąć wkładkę (25) i ustawić klin rozdzielający (4) w najniższej pozycji. Ponownie zamocować wkładkę (25).
- Obrócić korbę (15) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tak, aby zęby tarczy (26) znajdowały się poniżej stołu pilarskiego (23).
- Element poszerzający stół (6) należy wsunąć całkowicie do środka.
  Nacisnąć uchwyt mocujący (13) do dołu. Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.

## Pozycja robocza

- Ustawić klin rozdzielający (4) w najwyższej pozycji, dokładnie nad środkiem stołu pilarskiego, zamocować wkładkę (25) i zamontować pokrywę ochronną (3).
- Obrócić korbę (15) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby górne zęby tarczy (26) znajdowały się ok. 3−6 mm nad obrabianym elementem.