# Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Chỉnh một góc vát đứng 0° của lưỡi cưa.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

### Kiểm tra (xem Hình J1)

- Tháo chi tiết gài bàn (25) xem Lắp chi tiết gài bàn (xem Hình c).
- Chỉnh thước đo góc đến 90° và đặt nó lên bàn cưa (23).

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa (26) dọc theo toàn bộ chiều dài.

### Điều chỉnh (xem Hình J2)

- Hãy nhả vít (58). Do đó, cữ chặn 0° (22) có thể bị dịch chuyển.
- Nới lỏng cần khóa (20).
- Hãy đẩy núm điều khiển (14) vào cữ chặn 0°, cho đến khi chân của thước đo góc ngang bằng với lưỡi cưa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (20) lại như trước.
- Siết chặt vít (58) lại.
- Lắp lại chi tiết gài bàn (25) xem Lắp chi tiết gài bàn (xem Hình c).

Nếu chỉ báo góc (21) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (19) sau khi điều chỉnh, hãy nới lỏng vít (59) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và căn chỉnh chỉ báo góc dọc theo vạch 0°.

Hãy lặp lại các bước làm việc trên cho góc vát đứng 45° (Nới lỏng vít (60); Dịch chuyển cữ chặn 45° (18)). Chỉ báo góc (21) không được phép chỉnh lại.

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

### Kiểm tra

- Hãy đánh dấu răng cưa bên trái đầu tiên, mà có thể thấy rõ phía sau trên chi tiết gài bàn, bằng bút chì.
- Chỉnh thước góc đến 90° rồi đặt lên cạnh của rãnh dẫn hướng (30).
- Hãy dịch chuyển chân thước đo góc, đến khi nó chạm vào răng cưa đã đánh dấu, và hãy đọc khoảng cách giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng.
- Xoay lưỡi cưa, đến khi răng đã đánh dấu phía trước ở trên chi tiết gài bàn.
- Di chuyển thước chia độ dọc theo rãnh dẫn hướng đến răng cưa được đánh dấu.
- Đo khoảng hở giữa lưỡi cưa và rãnh dẫn hướng lại lần nữa.

Cả hai khoảng hở đo được phải giống như nhau.

### Điều chỉnh

- Hãy nới lỏng vít lục giác chìm (61) phía trước bên dưới bàn cưa và vít lục giác chìm (62) phía sau bên dưới bàn cưa bằng chìa vặn lục giác giao kèm (10).
- Hãy di chuyển cẩn thận lưỡi cưa, cho đến khi nó song song với rãnh dẫn hướng (30).
- Siết chặt vít tất cả vít (61) và (62) lại lần nữa.

##

- Đặt dưỡng cặp cạnh lên bên phải của lưỡi cưa.
  Di chuyển thanh cữ, đến khi đánh dấu trong hiển thị thang đo (56) hiển thị 29 cm trên thước bên dưới.
  Để cố định hãy ấn tay kẹp (41) xuống dưới.
- Kéo tay kẹp (13) lên trên hoàn toàn và kéo phần mở rộng bàn cưa (6) ra ngoài cho đến cữ chặn.

### Kiểm tra

Kim chỉ khoảng hở (57) phải hiển thị giá trị giống nhau ở thước trên (1) như đánh dấu trong hiển thị thang đo (56) trên thước bên dưới. (1).

### Điều chỉnh

- Kéo phần mở rộng bàn cưa (6) ra ngoài đến cữ chặn.
- Nới lỏng ốc vít (63) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh kim chỉ khoảng hở (57) dọc theo dấu 29 cm của thước trên (1).

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Nới lỏng quai kẹp (41) của thanh cữ và dịch chuyển nó, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

### Kiểm tra

Thanh cữ (5) phải chạm vào lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.

### Điều chỉnh

- Bạn hãy nới lỏng vít lục giác chìm (64) bằng chìa vặn lục giác kèm theo dụng cụ (10).
- Hãy di chuyển cẩn thận thanh cữ (5), đến khi nó chạm lưỡi cưa trên toàn bộ chiều dài.
- Giữ thanh cữ ở nguyên vị trí này và ấn quai kẹp (41) xuống dưới một lần nữa.
- Siết chặt lại vít lục giác chìm (64).

##

Lực kẹp của thanh cữ (5) có thể giảm sau khi sử dụng thường xuyên.

- Hãy siết vít điều chỉnh (24) đến khi thanh cữ có thể được cố định chặt trên bàn cưa.

##

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Hãy dịch chuyển thanh cữ (5) từ bên phải, đến khi chạm vào lưỡi cưa.

### Kiểm tra

Đánh dấu hiển thị thang đo (56) phải ở trong một vạch có dấu 0 mm của thước đo (1).

### Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (65) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh đánh dấu dọc theo dấu 0 mm.

##

### Kiểm tra

Mặt trước của chi tiết gài bàn (25) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

### Điều chỉnh

- Bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (9) hãy điều chỉnh chiều cao chính xác của các vít điều chỉnh (66).