# Inbetriebnahme

##

- Zur Inbetriebnahme drücken Sie beidseitig den Ein-/Ausschalter (16) und ziehen ihn nach oben.

##

- Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter (16) ganz nach unten.

##

Zum Schutz vor einer unautorisierten Bedienung können Sie den Ein-/Ausschalter (16) mit Hilfe eines Vorhängeschlosses sperren.

- Schieben Sie ein Vorhängeschloss mit einem langen Bügel durch die Bohrung im Ein-/Ausschalter (16) und schließen Sie es ab.