# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala
(2) | Nurgajuhik
(3) | Kaitsekate
(4) | Kiil
(5) | Paralleeljuhik
(6) | Saelaua laiendus
(7) | Nurgajuhiku hoiukoht
(8) | Paigaldusavad
(9) | Silmusvõti (23 mm; 13 mm)
(10) | Sisekuuskantvõti (5 mm)
(11) | Kaitsekatte hoidik
(12) | Lükkepulk
(13) | Saelaua laienduse kinnituspide
(14) | Käsiratas
(15) | Vänt saeketta tõstmiseks ja langetamiseks
(16) | Sisse-/väljalüliti
(17) | AkuA)
(18) | Vertikaalse 45° kaldenurga piirik
(19) | Kaldenurga (vertikaalne) skaala
(20) | Lukustushoob vertikaalse kaldenurga seadmiseks
(21) | Vertikaalse nurga väärtuse näidik
(22) | 0° vertikaalse kaldenurga piirik
(23) | Saepink
(24) | Justeerimiskruvi paralleeljuhiku pingutusjõu reguleerimiseks
(25) | Lauapanus
(26) | Saeleht
(27) | Juhtsoon paralleeljuhiku jaoks
(28) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(29) | Kandesang
(30) | Nurgajuhiku juhtsoon
(31) | Tolmueemaldusadapter
(32) | V-juhtsoon saelauas paralleeljuhiku jaoks
(33) | Põhjavõre
(34) | Põhjavõre fikseerimiskruvi
(35) | Lukustushoova/klambri märgistused
(36) | Eralduskiilu lukustushoob
(37) | Eralduskiilu asendi fikseerimise tihvtid
(38) | Lauapanuse fikseerimiskruvi
(39) | Kaitsekatte lukustushoob
(40) | Kaitsekatte juhtsõrm
(41) | Paralleeljuhiku kinnituspide
(42) | Paralleeljuhiku V-juhtsoon
(43) | Lisaparalleeljuhik
(44) | Lisaparalleeljuhiku kinnitusdetailide komplekt
(45) | Nurgajuhiku juhtsiin
(46) | Saeketta alumine kate
(47) | Saeketta alumise katte lapats
(48) | Haardesüvend lauapanuse tõstmiseks
(49) | Kinnitusmutter
(50) | Spindlilukustushoob
(51) | Kinnitusäärik
(52) | Tugiäärik
(53) | Tööriista spindel
(54) | Lukustuspide suvalise horisontaalse kaldenurga jaoks
(55) | Nurgajuhiku nurganäidik
(56) | Skaalanäidik
(57) | Saepingi kauguse näidik
(58) | Ristpeakruvi 0° piiriku reguleerimiseks
(59) | Kaldenurga (vertikaalse) näidiku kruvi
(60) | Ristpeakruvi 45° piiriku reguleerimiseks
(61) | Eesmised sisekuuskantkruvid (5 mm) saeketta paralleelsuse reguleerimiseks
(62) | Tagumised sisekuuskantkruvid (5 mm) saeketta paralleelsuse reguleerimiseks
(63) | Saepingi kauguse näidiku kruvi
(64) | Sisekuuskantkruvid (5 mm) paralleeljuhiku paralleelsuse reguleerimiseks
(65) | Paralleeljuhiku kauguse näidiku kruvi
(66) | Justeerimiskruvid lauapanuse jaoks
(67) | Lükkepulga hoiukoht
(68) | Sisekuuskantvõtme hoiukoht
(69) | Silmusvõtme hoiukoht

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.