# การปรับลิ่มแยก

ลิ่มแยก (4) ช่วยป้องกันใบเลื่อย (26) ไม่ให้ติดขัดในร่องตัด มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายจากการตีกลับหากใบเลื่อยถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน
ดูแล‌ให้‌ลิ่มแยก‌ได้รับ‌การปรับ‌อย่าง‌ถูกต้อง‌เสมอ:

- ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิ่มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ความหนาของลิ่มแยกต้องน้อยกว่าความกว้างการตัดและมากกว่าความหนาของใบเลื่อย
- ลิ่มแยก‌ต้อง‌อยู่ในแนวเดียวกันกับ‌ใบเลื่อย‌เสมอ
- สำหรับการตัดปกติ ลิ่มแยกต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เสมอ

## การปรับความสูงของลิ่มแแยก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับ‌การเลื่อย‌ร่อง ต้อง‌ปรับ‌ความสูง‌ของ‌ลิ่มแยก

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเซาะร่องหรือทำรอยบากร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องกันทรงอุโมงค์ หวีดันไม้)

- เปิดคันหนีบ (39) และดึงกระบังป้องกัน (3) ออกจากร่องบนลิ่มแยก (4)
  สำหรับการป้องกันไม่ให้กระบังป้องกันเสียหาย ให้จัดเก็บไว้ในที่ยึด (11)ที่ให้มาบนตัวเรือน (ดูภาพประกอบ O2) ด้วย
- หมุนข้อเหวี่ยง (15) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (26) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- คลายคันหนีบ (36) ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเข็มชี้ขึ้นด้านบน
- ดึงลิ่มแยกออกจากหมุด (37) (ดึงคันหนีบ (36) ออกด้านนอกเล็กน้อย) และดันลิ่มแยก (4) ลงจนสุด
- ปล่อยให้หมุดทั้งสอง (37) ขบเข้าในรูด้านบนที่ลิ่มแยก และขันคันหนีบ (36) กลับให้แน่นอีกครั้ง
  เครื่องหมาย (35) บริเวณตัวหนีบและคันหนีบ คันหนีบ (36) ต้องชี้ขึ้นด้านบน