# Установка параллельного упора

Параллельный упор (5) можно устанавливать слева (черная шкала) или справа (серебристая шкала) от пильного диска. Метка на шкале (56) указывает установленное расстояние между параллельным упором и пильным диском (1).
Разместите параллельный упор в требуемом месте пильного полотна см. Монтаж параллельного упора (см. рис. e).

## Настройка параллельного упора
при невыдвинутом столе

- Отпустите зажимную ручку (41) параллельного упора (5). Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока метка на шкале (56) не отобразит соответствующее расстояние до пильного диска.
  При невыдвинутом столе действительны нижние отметки на серебристой шкале (1).
- Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (41) вниз.

## Настройка параллельного упора
при выдвинутом столе (см. рис. D)

- Установите параллельный упор справа от пильного диска.
  Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока метка на шкале (56) не отобразит на нижней шкале 29 см.
  Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (41) вниз.
- Потяните зажимную рукоятку расширителя стола (13) до упора вверх.
- Выдвиньте расширитель стола (6) наружу, чтобы индикатор расстояния (57) показал на верхней шкале необходимое расстояние до пильного диска.
- Прижмите зажимную рукоятку (13) вниз.
  Расширитель стола зафиксирован.