# Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содер‌жа‌нием свинца, некоторых сортов древеси‌ны, минералов и металлов, может быть вред‌ной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются канцерогенными, особен‌но совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодую для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

Удаление пыли/стружки может быть заблокировано из-за пыли, стружки, а также отколовшихся фрагментов заготовки.

- Выключите электроинструмент и извлеките аккумулятор.
- Подождите, пока пильный диск остановится полностью.
- Найдите причину заклинивания и устраните ее.

- Во избежание опасности пожара при распиливании алюминия опорожните кожух пильного диска и не используйте систему удаления опилок.

##

Для удаления обломков заготовки и больших опилок можно опорожнить нижний защитный кожух пильного диска (46).

- Выключите электроинструмент и извлеките аккумулятор из электроинструмента.
- Подождите, пока пильный диск полностью остановится.
- Переверните электроинструмент набок.
- Откройте нижнюю решетку (33) (см. рис. a).
- Слегка разведите язычки (47) нижнего защитного кожуха пильного диска в стороны и откройте нижний защитный кожух пильного диска (46).
- Удалите обломки заготовки и опилки.
- Снова закройте нижний защитный кожух пильного диска (46) так, чтобы язычки (47) вошли в зацепление.
- Закройте нижнюю решетку (33).
- Приведите электроинструмент в рабочее положение.

##

- Плотно вставьте подходящий шланг пылесоса в адаптер пылеудаления (31).

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов пыли возбудителей рака или сухой пыли.