# Tehnički podaci

Stona kružna testera |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 4500 | 4500
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Min. debljina/razmetanje zubaca | mm | > 1,7 | > 2,3
Prečnik otvora | mm | 30 | 25,4

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Maksimalne dimenzije radnog komada: videti Maksimalne dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.