# Messa in funzione

##

- Per mettere in funzione l’elettroutensile, premere su entrambi i lati l’interruttore di avvio/arresto (16) ed estrarlo verso l’alto.

##

- Premere l’interruttore di avvio/arresto (16) completamente verso il basso.

##

Per proteggere l’elettroutensile da utilizzi non autorizzati, l’interruttore di avvio/arresto (16) si potrà bloccare mediante un lucchetto.

- Mediante una staffa lunga, spingere un lucchetto attraverso il foro nell’interruttore di avvio/arresto (16) e chiuderlo.