# Penyimpanan dan pengangkutan

## Menyimpan komponen perangkat (lihat gambar O1–O2)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Lepaskan mistar sejajar tambahan (43) dari mistar sejajar (5).
- Simpan semua komponen perangkat yang dilepas ke dalam tempat penyimpanan pada housing (lihat tabel berikut).

Komponen perangkat | Tempat penyimpanan
--- | ---
Mistar sejajar (5) | putar, kaitkan dari bawah ke dalam rel pemandu dan kencangkan kenop pengencang (41)
Tuas pendorong (12) | masukkan ke dalam tempat penyimpanan (67)
Tutup pelindung (3) | kaitkan ke dalam lekukan penahan (11) dan kencangkan dengan tuas penjepit (39)
Kunci L (10) | masukkan ke dalam tempat penyimpanan (68)
Kunci ring (9) | masukkan ke dalam tempat penyimpanan (69)
Mistar sudut (2) | masukkan ke dalam tempat penyimpanan (7)
Mistar sejajar tambahan (43) | geser ke dalam alur pada bagian belakang mistar sejajar (5) dan kencangkan dengan baut kupu-kupu

## Mengangkat perkakas listrik

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas lsitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Sebelum mengangkut perkakas listrik, lakukan langkah-langkah berikut:

- Atur perkakas listrik pada posisi pengangkutan lihat Posisi pengangkutan.
- Lepas semua komponen aksesori yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik.
  Selama pengangkutan, mata gergaji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Dorong pelebaran meja potong (6) sepenuhnya ke dalam dan tekan kenop pengencang (13) ke bawah untuk mengencangkan.
- Gunakan gagang angkat (29) untuk mengangkat atau mengangkut.

- Saat mengangkut perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.