# Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tärkeitä sähkötyökalun käytön yhteydessä. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikean tulkinnan myötä pystyt käyttämään sähkötyökalua paremmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys
| Pidä kädet poissa sahausalueelta, kun sähkötyökalu on käynnissä. Sahanterän koskettaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
| Käytä pölysuojainta.
| Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa johtaa kuuroutumiseen.
| Käytä suojalaseja.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Huomioi sahanterän mitat. Reiän halkaisijan täytyy sopia välyksettä teräkaraan. Jos sahassa täytyy käyttää supistuskappaleita, varmista, että supistuskappale sopii mitoiltaan sahanterän rungon paksuudelle, reiän halkaisijalle ja teräkaran halkaisijalle. Käytä mieluiten sahanterän mukana toimitettuja supistuskappaleita. Sahanterän halkaisijan täytyy vastata symbolissa ilmoitettua mittaa.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Sahanterän suurin sallittu halkaisija on 216 mm. b Varmista sahanterän vaihdon yhteydessä, että sahausuran leveys on vähintään 1,7 mm ja että sahanterän rungon paksuus on korkeintaan 1,5 mm. Muuten halkaisuveitsi saattaa jumittua työkappaleeseen. c Halkaisuveitsen paksuus on 1,6 mm. d Hampaiden leikkaussuunnan (sahanterän nuolen suunta) täytyy vastata halkaisuveitsen nuolen suuntaa.
‎3 601 M44 0B0 | a Sahanterän suurin sallittu halkaisija on 216 mm. b Varmista sahanterän vaihdon yhteydessä, että sahausuran leveys on vähintään 2,3 mm ja että sahanterän rungon paksuus on korkeintaan 2,1 mm. Muuten halkaisuveitsi saattaa jumittua työkappaleeseen. c Halkaisuveitsen paksuus on 2,2 mm. d Hampaiden leikkaussuunnan (sahanterän nuolen suunta) täytyy vastata halkaisuveitsen nuolen suuntaa.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Halkaisuveitsen paksuus on 1,6 mm. Työkappaleen suurin mahdollinen korkeus on 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Halkaisuveitsen paksuus on 2,2 mm. Työkappaleen suurin mahdollinen korkeus on 70 mm.
| Vasen puoli: näyttää vivun kiertosuunnan sahanterän laskua (kuljetusasento) ja nostoa (käyttöasento) varten. Oikea puoli: näyttää lukitusvivun asennon sahanterän lukitusta ja pystysuuntaisen jiirikulman (käännettävä sahanterä) säätöä varten.
| Valmistaja vahvistaa CE-merkin avulla, että sähkötyökalu täyttää voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset.