# 更換鋸片（請參考圖 l1−l4）

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。

- 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高于電動工具的無負載轉速。

- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

- 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。

- 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

##

- 打開夾緊桿 (39) 然後將護罩 (3) 從劈開楔 (4) 上的溝槽拉出。
- 用環形扳手 (9) 的尖端將鎖定螺栓 (38) 沿「解鎖」旋轉方向轉到底，然後將鋸台嵌件從工具槽 (25) 抬起。把手孔 (48) 可用來稍微抬起。
- 將手搖桿 (15) 順時針轉到底，讓鋸片 (26) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 用環形扳手 (9) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (51)。
- 取出鋸片 (26)。

##

- 必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。
- 將新的鋸片裝到工具主軸 (53) 的配接法蘭 (52) 上。

提示：請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3－8 mm。

- 安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！

- 將固定法蘭 (51) 和迫緊螺母 (49)裝上。
- 用環形扳手 (9) 旋轉迫緊螺母 (49) 並同時拉起主軸制動桿 (50) 直到卡緊為止。
- 將迫緊螺母順時針旋緊。
- 將鋸台嵌件 (25) 放在工具槽的劈開楔上 (4)。用環形扳手 (9) 的尖端將鎖定螺栓 (38) 沿「上鎖」旋轉方向轉到底。
- 重新裝上護罩 (3)。