# Технически данни

Настолна циркулярна машина |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 4500 | 4500
Ограничение на пусковия ток |  | ● | ●
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5–21,6 | 20,5–21,6
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощнос |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)
Широчина х дълбочина х височина | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск | mm | 216 | 216
Дебелина на тялото на диска | mm | < 1,5 | 1,5–2,1
Мин. дебелина на зъбите/чапраз | mm | > 1,7 | > 2,3
Диаметър на отвора на диска | mm | 30 | 25,4

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Максимални размери на детайла: вж. Максимални размери на обработваните детайли

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.