# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar
(2) | Mistar sudut
(3) | Tutup pelindung
(4) | Pemegang pelindung atas (riving knife)
(5) | Mistar sejajar
(6) | Pelebaran meja potong
(7) | Tempat penyimpanan mistar sudut
(8) | Lubang untuk pemasangan
(9) | Kunci ring (23 mm; 13 mm)
(10) | Kunci L (5 mm)
(11) | Penahan untuk menyimpan tutup pelindung
(12) | Tuas pendorong
(13) | Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong
(14) | Alat putar tangan
(15) | Engkol untuk mengangkat dan menurunkan mata gergaji
(16) | Tombol on/off
(17) | BateraiA)
(18) | Batas sudut potong 45° (vertikal)
(19) | Skala untuk sudut potong (vertikal)
(20) | Tuas pengunci untuk mengatur sudut potong vertikal
(21) | Indikator sudut (vertikal)
(22) | Batas sudut potong 0° (vertikal)
(23) | Meja potong
(24) | Sekrup penyetel untuk kekuatan penjepitan mistar sejajar
(25) | Sisipan meja
(26) | Mata gergaji
(27) | Alur pemandu untuk mistar sejajar
(28) | Tombol pelepas bateraiA)
(29) | Gagang angkat
(30) | Alur pemandu untuk mistar sudut
(31) | Adaptor pengisap
(32) | Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar
(33) | Kisi-kisi lantai
(34) | Sekrup pengunci kisi-kisi lantai
(35) | Tanda tuas penjepit/penjepit
(36) | Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas
(37) | Pin posisi untuk pemegang pelindung atas
(38) | Sekrup pengunci sisipan meja
(39) | Tuas penjepit pada tutup pelindung
(40) | Baut pemandu tutup pelindung
(41) | Kenop pengencang mistar sejajar
(42) | Pemandu V mistar sejajar
(43) | Mistar sejajar tambahan
(44) | Set pengencangan "Mistar sejajar tambahan“
(45) | Rel pemandu mistar sudut
(46) | Penutup mata gergaji bawah
(47) | Tab penutup mata gergaji bawah
(48) | Lubang gagang untuk mengangkat sisipan meja
(49) | Mur penjepit
(50) | Tuas pengunci poros
(51) | Flensa penjepit
(52) | Flensa dudukan
(53) | Poros perkakas
(54) | Kenop pengunci untuk menyetel sudut potong lainnya (horizontal)
(55) | Indikator sudut pada mistar sudut
(56) | Tampilan skala
(57) | Penunjuk jarak meja potong
(58) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0°
(59) | Baut untuk indikator sudut (vertikal)
(60) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45°
(61) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(62) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
(63) | Baut untuk penunjuk jarak meja potong
(64) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar
(65) | Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar
(66) | Sekrup penyetel untuk sisipan meja
(67) | Tempat penyimpanan tuas pendorong
(68) | Tempat penyimpanan kunci L
(69) | Tempat penyimpanan kunci ring

A)

  Aksesori yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesori yang ada dapat ditemukan dalam program aksesori kami.