# Menggergaji

##

- Atur mistar sejajar (5) pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (3).
- Gunakan engkol (15) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (26) berada pada posisi sekitar 3 − 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata.
  Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

##

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan.
  Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar (5) harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: lihat Menggergaji lurus

##

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (2).
- Letakkan benda kerja pada mistar sudut (2).
- Gunakan engkol (15) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi gergaji bagian atas berada sekitar 5 mm di atas permukaan benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan benda kerja ke mistar sudut dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop pengunci (54) untuk mendorong mistar sudut perlahan ke depan di dalam alur pemandu (30).
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.