# Praca

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Pozycja transportowa i pozycja robocza tarczy
Powiększanie stołu pilarskiego
Ustawianie pionowych i poziomych kątów cięcia
Ustawianie prowadnicy równoległej
Ustawianie dodatkowej prowadnicy równoległej
Ustawianie klina rozdzielającego
Uruchamianie
Wskazówki dotyczące pracy
Cięcie
Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych
Przechowywanie i transport