# Uzglabāšana un transportēšana

## Instrumenta elementu glabāšana (skatiet attēlu O1–O2)

Uzglabāšanas laikā uz elektroinstrumenta iespējams droši nostiprināt vairākus tā elementus.

- Noskrūvējiet paralēlo palīgvadotni (43) no paralēlās vadotnes (5).
- Ievietojiet visas noņemtās instrumenta daļas uzglabāšanas stiprinājumos uz tā korpusa (skatīt zemāk sniegto tabulu).

Instrumenta elements | Nodalījums uzglabāšanai
--- | ---
Paralēlā vadotne (5) | Apgrieziet, no apakšas iekariniet vadstieņos un stingri nostipriniet, pievelkot rokturi (41)
Bīdstienis (12) | Ievietojiet nodalījumā (67)
Aizsargpārsegs (3) | Iekariniet turētāja (11) izgriezumā un nostipriniet, stingri pievelkot fiksējošo sviru (39)
Sešstūra stieņatslēga (10) | Ievietojiet nodalījumā (68)
Gredzenatslēga (9) | Ievietojiet nodalījumā (69)
Leņķa vadotne (2) | Ievietojiet nodalījumā (7)
Paralēlā palīgvadotne (43) | Iebīdiet gropē aiz paralēlās vadotnes (5) un stingri nostipriniet, pievelkot spārnskrūves

## Elektroinstrumenta pārnešana

- Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomaiņu utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēdzēja nejauša nospiešana var izraisīt savainojumu.

Pirms elektroinstrumenta transportēšanas veiciet šādas darbības:

- Pārvietojiet elektroinstrumentu transporta stāvoklī, kā norādīts sadaļā skatīt Transporta stāvoklis.
- Noņemiet visus piederumus, ko nevar stingri nostiprināt uz elektroinstrumenta.
  Ja iespējams, transportēšanas laikā ievietojiet rezerves zāģa asmeņus noslēdzamā futrālī.
- Līdz galam iebīdiet iekšā zāģēšanas galda paplašinātāju (6) un to nostipriniet, nospiežot lejup fiksējošo rokturi (13).
- Instrumenta pacelšanai un transportēšanai izmantojiet rokturi (29).

- Elektroinstrumenta transportēšanas laikā tā pacelšanai un nostiprināšanai izmantojiet vienīgi transportēšanas ierīces, bet ne aizsargierīces.