# Montagem de peças individuais

- Retire com cuidado todas as peças de suas respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalamento do aparelho elétrico e dos acessórios fornecidos.

- Rode os parafusos de travamento (34) com a ponta da chave anular (9) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado aberto" e abra a grelha na base (33) (ver figura a).
  Remova o material de embalamento do bloco do motor.

Diretamente à caixa estão fixos os seguintes elementos do aparelho: bastão de empurrar (12), chave anular (9), chave sextavada interior (10), limitador paralelo (5), limitador angular (2), adaptador de aspiração (31), limitador paralelo adicional (43) com conjunto de fixação (44), tampa de proteção (3).

- Assim que necessitar de um destes elementos do aparelho, retire-o cuidadosamente do seu depósito de armazenamento.

##

Nota: se necessário, antes do posicionamento limpe todas as peças a montar.

- Rode a manivela (15) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Solte a alavanca de fixação (36) rodando para a direita, até que fique virada para cima.
- Empurre a cunha abridora (4) na direção da alavanca de aperto (36), até que esta possa ser retirada por cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima, de modo a que fica posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos inferiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (36).
  As marcações (35) na fixação e na alavanca de fixação (36) têm de estar alinhadas como indicado.

##

- Coloque o complemento de mesa (25) sobre a cunha abridora (4) no compartimento da ferramenta.
- Rode os parafusos de travamento (38) com a ponta da chave anular (9) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado fechado".

A parte da frente do complemento de mesa (25) deve estar à face ou um pouco abaixo da mesa de serrar, a parte de trás deve estar à face ou um pouco acima da mesa de serrar ver Ajustar o nível do complemento de mesa (ver figura N).

##

Nota: monte a tampa de proteção somente se a cunha abridora estiver posicionada na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra (ver figura b2). Não monte a tampa de proteção se a cunha abridora estiver na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição para serrar ranhuras) (ver figura b1).

- Solte a alavanca de aperto (39) e retire a cobertura de proteção (3) do suporte (11).
- Segure com uma mão a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da tampa de proteção (3) e com a outra mão desloque a alavanca de aperto (39) para cima.
- Empurre o perno guia (40) para trás para a ranhura da cunha abridora (4).
- Desloque a tampa de proteção (3) para baixo, até que a proteção do disco de serra (calha de metal superior) fique paralela à superfície da mesa de serrar (23).
- Pressione a alavanca de aperto (39) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar totalmente e de forma audível e a cobertura de proteção (3) tem de estar montada de forma fixa e segura.

- Antes de cada utilização, verifique se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica se a tampa de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.

##

O limitador paralelo (5) pode ser posicionado à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (41) do limitador paralelo (5). Desta forma é afrouxada a guia em V (42).
- Coloque primeiro o limitador paralelo com a guia em V na ranhura guia (32) da mesa de serrar. Posicione depois o limitador paralelo na ranhura guia (27) dianteira da mesa de serrar.
  Pode agora deslocar o limitador paralelo da forma desejada.
- Para fixar o limitador paralelo, pressione o punho de aperto (41) para baixo.

##

Para serrar peças estreitas e para serrar em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar o limitador paralelo adicional (43) no limitador paralelo (5).
O limitador paralelo adicional pode ser montado como desejado à esquerda ou à direita no limitador paralelo (5).

Utilize para a montagem o conjunto de fixação para "limitador paralelo adicional" (44) (2 parafusos de fixação, 2 arruelas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos orifícios laterais no limitador paralelo (5).
- As cabeças dos parafusos servem como guia do limitador paralelo adicional.
- Empurre o limitador paralelo adicional (43) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.
- Coloque as arruelas nos parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

##

- Insira o trilho (45) do limitador angular (2) em uma das ranhuras guia (30) prevista para esse fim da mesa de serrar.