# 技术参数

台式圆锯 |  | GTS 18V-216 | GTS 18V-216
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0K0 | ‎3 601 M44 0B0
额定电压 | V= | 18 | 18
空载转速A) | 转/分钟 | 4500 | 4500
起动电流限制 |  | ● | ●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014B) | 公斤 | 20.5−21.6 | 20.5−21.6
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时允许的环境温度C)时和存放时功率受限 | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18伏... ProCORE18伏... | GBA 18伏... ProCORE18伏...
推荐的确保全功率的充电电池 |  | ProCORE18伏... ≥ 5.5安培小时 | ProCORE18伏... ≥ 5.5安培小时
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
尺寸（包括可拆卸的机件）
宽度 x 深度 x 高度 | 毫米 | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
合适锯片的尺寸
锯片直径 | 毫米 | 216 | 216
锯片主体的厚度 | 毫米 | <1.5 | 1.5–2.1
最小锯齿厚度/锯齿斜度 | 毫米 | >1.7 | >2.3
固定孔直径 | 毫米 | 30 | 25.4

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

最大工件尺寸： 参见 最大工件尺寸

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。