# Piljenje

##

- Namjestite paralelni graničnik (5) na željenu širinu rezanja.
- Izradak stavite na stol za piljenje ispred zaštitnog poklopca (3).
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (15) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (26) ne nađu oko 3−6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Prorežite izradak jednoličnim pomakom.
  Ako vršite preveliki pritisak, mogu se pregrijati vrhovi lista pile i može doći do oštećenja izratka.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

##

- Namjestite željeni vertikalni kut kosog rezanja lista pile.
  Kada je list pile nagnut ulijevo, paralelni graničnik (5) mora biti desno od lista pile.
- Pridržavajte se radnih koraka u odlomku: vidi Rezanje ravnih rezova

##

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (2).
- Stavite izradak uz kutni graničnik (2).
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (15) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile ne nađu oko 5 mm iznad površine izratka.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom pritisnite izradak prema kutnom graničniku, a drugom rukom polako pomaknite kutni graničnik na ručici za fiksiranje (54) u utoru za vođenje (30) prema naprijed.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.