# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nosite zaščitna očala.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Uporabljajte zgolj žagine liste ustreznih dimenzij. Premer odprtine mora natančno ustrezati vretenu orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista se mora ujemati z navedbo na simbolu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Premer žaginega lista lahko znaša največ 216 mm. b Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša od 1,7 mm, debelina osnovnega žaginega lista pa ne večja od 1,5 mm. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do zatikanja razpornega klina v obdelovancu. c Debelina razpornega klina znaša 1,6 mm. d Smer zob (puščica na žaginem listu) se mora pri žaganju ujemati s smerjo, ki jo označuje puščica na razpornem klinu.
‎3 601 M44 0B0 | a Premer žaginega lista lahko znaša največ 216 mm. b Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša od 2,3 mm, debelina osnovnega žaginega lista pa ne večja od 2,1 mm. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do zatikanja razpornega klina v obdelovancu. c Debelina razpornega klina znaša 2,2 mm. d Smer zob (puščica na žaginem listu) se mora pri žaganju ujemati s smerjo, ki jo označuje puščica na razpornem klinu.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Debelina razpornega klina znaša 1,6 mm. Največja možna višina obdelovanca je 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Debelina razpornega klina znaša 2,2 mm. Največja možna višina obdelovanca je 70 mm.
| Leva stran: Prikazuje smer vrtenja vzvoda za spuščanje (transportni položaj) in dvigovanje (delovni položaj) žaginega lista. Desna stran: Prikazuje položaj vzvoda blokirnega mehanizma za pritrditev žaginega lista in položaj pri nastavitvi navpičnega zajeralnega kota (premični žagin list).
| Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je električno orodje skladno z veljavnimi direktivami EU.