# Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Установите вертикальный угол распила пильного диска на 0°.
- Снимите защитный кожух (3).

### Контроль (см. рис. J1)

- Снимите вкладыш (25) см. Монтаж вкладыша (см. рис. c).
- Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол (23).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (26).

### Настройка (см. рис. J2)

- Отпустите винт (58). Теперь можно передвигать упор 0° (22).
- Ослабьте фиксирующий рычаг (20).
- Подвиньте маховичок (14) в направлении упора 0°, чтобы плечо углового калибра по всей длине оказалось заподлицо с пильным диском.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (20).
- Снова туго затяните винт (58).
- Монтируйте вкладыш на место (25) см. Монтаж вкладыша (см. рис. c).

Если после настройки указатель угла (21) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (19), отпустите винт (59) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°.

Повторите вышеописанные действия соответствующим образом для вертикального угла распила 45° (отпустите винт (60); передвиньте упор 45° (18)). При этом указатель угла (21) не должен смещаться.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).

### Контроль

- Обозначьте карандашом первый левый зуб пилы, который виден за вкладышем.
- Установите угловой калибр на 90° и положите его на край направляющего паза (30).
- Передвиньте плечо углового калибра, чтобы оно коснулось обозначенного зуба пилы, и считайте расстояние между пильным диском и направляющим пазом.
- Поверните пильный диск, чтобы обозначенный зуб оказался спереди над вкладышем.
- Передвиньте угловой калибр вдоль направляющего паза к обозначенному зубу пилы.
- Измерьте снова расстояние между пильным диском и направляющим пазом.

Оба измеренные расстояния должны быть одинаковыми.

### Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (61) спереди под столом и винты с внутренним шестигранником (62) сзади под столом с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (10).
- Осторожно приведите в движение пильный диск, чтобы он встал параллельно к направляющему пазу (30).
- Снова туго затяните винты (61) и (62).

##

- Установите параллельный упор справа от пильного диска.
  Передвигайте параллельный упор до тех пор, пока метка на шкале (56) не отобразит на нижней шкале 29 см.
  Для фиксации снова прижмите зажимную рукоятку (41) вниз.
- Потяните зажимную рукоятку (13) до упора вверх, а расширитель стола (6) – до упора наружу.

### Контроль

Индикатор расстояния (57) должен показывать на верхней шкале (1) то же значение, что и метка на шкале (56) на нижней шкале (1).

### Настройка

- Выдвиньте расширитель стола (6) до упора наружу.
- Отпустите винт (63) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте индикатор расстояния (57) по отметке 29 см на верхней шкале (1).

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).
- Отпустите зажимную ручку (41) параллельного упора и сдвиньте его настолько, чтобы он коснулся пильного диска.

### Контроль

Параллельный упор (5) должен касаться пильного диска по всей длине.

### Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (64) с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (10).
- Осторожно смещайте параллельный упор (5), пока он не коснется пильного диска по всей длине.
- Держите параллельный упор в этом положении и снова прижмите зажимную ручку (41) вниз.
- Снова плотно затяните винты с внутренним шестигранником (64).

##

Сила зажатия параллельного упора (5) может в результате частого использования ослабиться.

- Затягивайте юстировочный винт (24) до тех пор, пока параллельный упор снова можно будет плотно зафиксировать на столе пилы.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).
- Передвиньте параллельный упор (5) справа, чтобы он коснулся пильного диска.

### Контроль

Метка на шкале (56) должна находиться в одну линию с отметкой 0 мм на шкале (1).

### Настройка

- Отпустите винт (65) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте метку по отметке 0 мм.

##

### Контроль

Передняя сторона вкладыша (25) должна быть в одну линию со столом или несколько ниже его, задняя сторона должна быть в одну линию или несколько выше стола.

### Настройка

- Кончиком кольцевого гаечного ключа (9) настройте юстировочный винт (66) на нужный уровень.