# Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот електричен алат. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите електричниот алат.

Ознаки и нивно значење
| Не посегнувајте со дланките во полето на сечење, додека работи електричниот алат. Доколку дојдете во контакт со сечилото за пила постои опасност од повреда.
| Носете маска за заштита од прав.
| Носете заштита за слухот. Изложеноста на бучава може да влијае на губењето на слухот.
| Носете заштитни очила.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 ‎3 601 M44 0B0 | Внимавајте на димензиите на сечилото за пила. Дијаметарот на отворот мора точно да биде наместен на вретеното на алатот. Доколку е неопходно користење на редуцирни делови, внимавајте димензиите на редуцирниот дел да одговараат на дебелината на сечилото за сечење и на дијаметарот на отворот на сечилото за пила, како и на дијаметарот на вретеното на алатот. Доколку е можно, со листот за пилата користете ги испорачаните редуцирни делови. Дијаметарот на сечилото за пила мора да одговара на податоците на ознаката.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | a Дијаметарот на сечилото за пила треба максимално да изнесува 216 mm. b При менување на сечилото за пилата внимавајте ширината на резот да не е помала од 1,7 mm и дебелината на сечилото да не е поголема од 1,5 mm. Инаку постои опасност, клинот за разделување да се заглави во делот што се обработува. c Дебелината на клинот за расцепување изнесува 1,6 mm. d Правецот на сечење на запците (правецот на стрелката на сечилото за пилата) мора да се совпаѓа со правецот на стрелката на клинот за разделување.
‎3 601 M44 0B0 | a Дијаметарот на сечилото за пила треба максимално да изнесува 216 mm. b При менување на сечилото за пилата внимавајте ширината на резот да не е помала од 2,3 mm и дебелината на сечилото да не е поголема од 2,1 mm. Инаку постои опасност, клинот за разделување да се заглави во делот што се обработува. c Дебелината на клинот за расцепување изнесува 2,2 mm. d Правецот на сечење на запците (правецот на стрелката на сечилото за пилата) мора да се совпаѓа со правецот на стрелката на клинот за разделување.
‎3 601 M44 000 ‎3 601 M44 0K0 ‎3 601 M44 040 | Дебелината на клинот за разделување изнесува 1,6 mm. Максималната можна висина на делот што се обработува изнесува 70 mm.
‎3 601 M44 0B0 | Дебелината на клинот за разделување изнесува 2,2 mm. Максималната можна висина на делот што се обработува изнесува 70 mm.
| Лева страна: Го покажува правецот на вртење на курблата за спуштање (транспортна позиција) и подигање (работна позиција) на сечилото за пилата. Десна страна: Ја прикажува позицијата на лостот за блокада при фиксирање на сечилото за пила и при поставување на вертикалниот агол на закосување (подесливо сечило за пила).
| Со CE-ознаката производителот потврдува дека електричниот алат е во согласност со важечките ЕU-директиви.