# Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

## Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung (3), lepaskan sisipan meja (25) dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (4) pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja (25).
- Putar engkol (15) berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji (26) berada di bawah meja potong (23).
- Dorong pelebaran meja potong (6) ke dalam sepenuhnya.
  Tekan kenop pengencang (13) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

## Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (4) di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja (25) lalu pasang tutup pelindung (3).
- Putar engkol (15) searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji (26) berada sekitar 3 − 6 mm di atas benda kerja.