# Põhiseadete kontrollimine ja muutmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Seadke saeketta vertikaalne kaldenurk 0°.
- Eemaldage kaitsekate (3).

### Kontrollimine (vt jn J1)

- Eemaldage lauapanus (25) vaadake Vaheplaadi paigaldamine (vt jn c).
- Seadke nurkkaliiber väärtusele 90° ja asetage saelauale (23).

Nurkkaliibri haar peab saekettaga (26) täies pikkuses ühtima.

### Seadmine (vt jn J2)

- Vabastage kruvi (58). Nüüd saab 0°-juhikut (22) nihutada.
- Vabastage lukustushoob (20).
- Lükake käsiratas (14) vastu 0°-piirikut, kuni nurkkaliibri haar on saekettaga täies pikkuses ühel joonel.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja fikseerige uuesti lukustushoob (20).
- Pingutage uuesti kruvi (58).
- Paigaldage uuesti lauapanus (25) vaadake Vaheplaadi paigaldamine (vt jn c).

Kui nurganäidik (21) ei ole seadmise järel skaala (19) 0°-märgistuse kohal, keerake kruvi (59) tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja seadke nurganäidik 0°-märgistusele.

Korrake ülalnimetatud töökäike vertikaalse kaldenurga 45° seadmiseks (kruvi (60)vabastamine; 45°-juhiku nihutamine (18)). Kaldenurga näidikut (21) ei tohi sealjuures uuesti nihutada.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (3).

### Kontrollimine

- Märgistage pliiatsiga esimene vasak saehammas, mida on näha taga vaheplaadi kohal.
- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage see juhtsoone (30) servale.
- Nihutage nurgamõõdiku haara seni, kuni see puudutab tähistatud saehammast, ning tehke kindlaks saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus.
- Keerake saeketast seni, kuni märgistatud hammas on ees vaheplaadi kohal.
- Nihutage nurgakaliibrit piki juhtsoont kuni märgistatud saehambani.
- Mõõtke saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus uuesti ära.

Mõlemad mõõtetulemused peavad olema identsed.

### Seadmine

- Vabastage sisekuuskantkruvid (61) ees saeketta all ja sisekuuskantkruvid (62) taga saeketta all kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (10).
- Liigutage saeketast ettevaatlikult, kuni see on juhtsoonega (30) paralleelne.
- Keerake kõik kruvid (61) ja (62) uuesti kinni.

##

- Asetage paralleeljuhik saekettast paremale.
  Nihutage paralleeljuhikut, kuni tähistus skaalanäidikul (56) näitab alumisel skaalal 29 cm.
  Fikseerimiseks suruge kinnituspide (41) uuesti alla.
- Tõmmake kinnituspide (13) täiesti üles ja tõmmake saepingi laiendus (6) lõpuni välja.

### Kontrollimine

Vahemaanäidiku (57) näit ülemisel skaalal (1) peab olema samasugune nagu märgistus skaalanäidikul (56) alumisel skaalal (1).

### Seadmine

- Tõmmake saepingi laiendus (6) lõpuni välja.
- Vabastage kruvi (63) ristpeakruvikeerajaga laht ja rihtige vahemaa näidik (57) välja piki 29-cm-tähistust ülemisel skaalal (1).

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (3).
- Vabastage paralleeljuhiku pingutushoob (41) ja lükake seda seni, kuni see puudutab saeketast.

### Kontrollimine

Paralleeljuhik (5) peab saeketast kogu pikkuses puudutama.

### Seadmine

- Vabastage kõik sisekuuskantkruvid (64) kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (10).
- Liigutage ettevaatlikult paralleeljuhikut (5), kuni see puudutab kogu pikkuses saeketast.
- Hoidke paralleeljuhikut selles asendis ja vajutage pingutushoob (41) uuesti alla.
- Keerake kõik kuuskantkruvid (64) uuesti kinni.

##

Paralleeljuhiku (5) pingutusjõud võib pärast sagedast kasutamist järgi anda.

- Pingutage justeerimiskruvi (24) nii kaua, kuni paralleeljuhiku saab jälle tugevalt kinnitada saepingile.

##

- Viige elektritööriist tööasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (3).
- Nihutage paralleeljuhikut (5) paremalt, kuni see puudutab saeketast.

### Kontrollimine

Skaalanäidiku (56) märgistus peab olema ühel joonel 0 mm tähistusega skaalal (1).

### Seadmine

- Keerake kruvi (65) ristpeakruvikeerajaga lahti ja rihtige markeering piki 0-mm-märki välja.

##

### Kontrollimine

Vaheplaadi (25) esikülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut madalamal, tagakülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut kõrgemal.

### Seadmine

- Seadke silmusvõtme kruvikeerajaotsakuga (9) justeerimiskruvide (66) õige tase.