# 抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

尘/屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具并取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

- 为了避免锯切铝材时发生火灾，请清空下部锯片盖且不要使用锯屑抽吸装置。

##

可以清空下部锯片盖(46)来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具并从电动工具中取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 将电动工具侧放。
- 打开底部栅板(33)（参见插图a）。
- 将下部锯片盖的接片(47)略微拉开，然后翻开下部锯片盖(46)。
- 清除工件的碎块和锯屑。
- 再次合上下部锯片盖(46)，直至接片(47)卡止。
- 关闭底部栅板(33)。
- 将电动工具调整在工作位置上。

##

- 将合适的集尘器软管牢固插入吸尘适配接头(31)。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。