# A fűrészlap kicserélése (lásd a l1−l4 ábrát)

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

- A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt. Különben sérülésveszély áll fenn.

- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megengedett sebessége magasabb az elektromos kéziszerszám üresjárati sebességénél.

- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban és az elektromos kéziszerszámon megadott adatoknak és amelyeket az EN 847‑1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőnek találtak.

- Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyeket ezen elektromos kéziszerszám gyártója javasolt, és amelyek a megmunkálásra kerülő anyaghoz alkalmasak. Ezzel meggátolja, hogy a fűrészfogak hegyei túlmelegedjenek és hogy a megmunkálásra kerülő műanyag megolvadjon.

- Ne használjon HSS-acél fűrészlapokat. Az ilyen fűrészlapok könnyen eltörhetnek.

##

- Nyissa ki a (39) rögzítőkart és húzza ki a (3) védőburkolatot a (4) feszítőék hornyából.
- Forgassa el ütközésig a (38) reteszelőcsavart a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba és emelje ki a (25) asztalbetétet a szerszámaknából. Egy (48) fogantyúnyílás megkönnyíti a kiemelést.
- Forgassa el a (15) forgatókart ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, úgy hogy a (26) fűrészlap a lehető legmagasabb helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
- Forgassa el a (49) rögzítőanyát a (9) gyűrűskulccsal és ezzel egyidejűleg húzza meg a (50) orsó reteszelőkart, amíg az beeugrik a reteszelési helyzetbe.
- Tartsa meghúzva az orsó reteszelőkart és csavarja le az óramutató járásával ellenkező irányban a rögzítőanyát.
- Vegye le a (51) befogókarimát.
- Vegye ki a (26) fűrészlapot.

##

- A beszerelés előtt szükség esetén tisztítsa meg valamennyi beszerelésre kerülő alkatrészt.
- Tegye fel az új fűrészlapot a (53) szerszámtengely (52) felvevőkarimájára.

Megjegyzés: Ne használjon túl kicsi fűrészlapokat. A sugárirányú résnek a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 3 − 8 mm-nek szabad lennie.

- A fűrészlap beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fogak vágási iránya (a fűrészlapon a nyíl által jelzett irány) megegyezzen a feszítőéken található nyíl által jelzett iránnyal!

- Tegye fel a (51) befogókarimát és a (49) rögzítőanyát.
- Forgassa el a (49) rögzítőanyát a (9) gyűrűskulccsal és ezzel egyidejűleg húzza meg a (50) orsó reteszelőkart, amíg az beeugrik a reteszelési helyzetbe.
- Húzza meg szorosra az óramutató járásával megegyező irányban a befogóanyát.
- Tegye be a (25) asztalbetétet a (4) feszítőék fölé a szerszámaknába. Forgassa el ütközésig a (38) reteszelőcsavart a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár zárva" irányba.
- Szerelje fel ismét a (3) védőburkolatot.