# Savning

##

- Indstil parallelanslaget (5) til den ønskede snitbredde.
- Læg emnet på savbordet foran beskyttelsesafdækningen (3).
- Hæv eller sænk savklingen ved hjælp af håndsvinget (15), til de øverste tænder på savklingen (26) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Tænd el-værktøjet.
- Sav emnet igennem med jævn fremføring.
  Hvis du trykker for hårdt, kan savklingespidserne blive for varme, og emnet kan tage skade.
- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.

##

- Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel for savklingen.
  Når savklingen er vippet mod venstre, skal parallelanslaget (5) være til højre for savklingen.
- Følg arbejdstrinnene iht.: se Savning af lige snit

##

- Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel på vinkelanslaget (2).
- Anbring emnet op ad vinkelanslaget (2).
- Løft eller sænk savklingen med håndsvinget (15), til de øverste savtænder er ca. 5 mm over emnets overflade.
- Tænd for el-værktøjet.
- Tryk emnet mod vinkelanslaget med den ene hånd, og skub vinkelanslaget med den anden hånd på knoppen (54) langsomt fremad i styrenoten (30).
- Sluk el-værktøjet og vent, til savklingen er standset helt.