# İşletim

- Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları
Testere tezgahının büyütülmesi
Dikey ve yatay gönye açısının ayarlanması
Paralellik mesnedinin ayarlanması
Ek paralellik mesnedinin ayarlanması
Yarma kamasının ayarlanması
Çalıştırma
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Kesme
Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması
Saklama ve taşıma