# 톱날 교환하기(그림 l1−l4 참조)

- 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

- 톱날에 허용되는 속도가 전동공구의 최고 무부하 속도보다 높은 톱날만 사용해야 합니다.

- 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847‑1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.

- 본 전동공구는 제조사가 권장하는 톱날 및 작업에 적합한 자재만 사용하십시오. 이를 통해 톱니 끝 부분의 과열 현상 및 작업할 플라스틱 자재가 녹아내리는 현상을 방지할 수 있습니다.

- 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.

##

- 클램핑 레버 (39) 를 풀고, 보호 커버 (3) 를 톱날 판 (4) 의 홈으로부터 당기십시오.
- 잠금 나사 (38) 를 링 스패너 (9) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 열림" 방향으로 끝까지 돌린 후 테이블 인서트 (25) 를 작업 표면 보호대에서 들어 올리십시오. 쉽게 들어 올릴 수 있도록 손잡이 구멍 (48) 이 있습니다.
- 손잡이 (15) 를 톱날 (26) 이 톱 테이블 위로 최대로 나올 때까지 끝까지 돌리십시오.
- 클램핑 너트 (49) 를 링 스패너 (9) 를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스핀들 잠금 레버 (50) 가 맞물려 잠길 때까지 당기십시오.
- 스핀들 잠금 레버를 당긴 상태에서 클램핑 너트를 시계 반대방향으로 돌려 풀어 줍니다.
- 고정 플랜지 (51) 를 분리하십시오.
- 톱날 (26) 을 분리하십시오.

##

- 필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.
- 툴 스핀들 (53) 의 고정 플랜지 (52) 에 새 톱날을 끼우십시오.

지침: 너무 작은 톱날을 사용하지 마십시오. 톱날과 톱날 판 사이의 반경 방향 틈새는 최대 3 − 8 mm여야 합니다.

- 톱날을 끼울 때 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)이 톱날 판에 나와 있는 화살표 방향과 일치하도록 유의하십시오!

- 고정 플랜지 (51) 및 클램핑 너트 (49) 를 끼우십시오.
- 클램핑 너트 (49) 를 링 스패너 (9) 를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스핀들 잠금 레버 (50) 가 맞물려 잠길 때까지 당기십시오.
- 클램핑 너트를 시계 방향으로 조이십시오.
- 테이블 인서트 (25) 를 톱날 판 (4) 위쪽 작업 표면 보호대쪽에 끼우십시오. 잠금 나사 (38) 를 링 스패너 (9) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 닫힘" 방향으로 끝까지 돌리십시오.
- 보호 커버 (3) 를 다시 장착하십시오.