# 鋸切

##

- 將平行擋塊 (5) 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (3) 前方。
- 利用手搖桿 (15) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (26) 的上方鋸齒位於工件上方約 3－6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 鋸切工件時必須施力均勻。
  如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

##

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。
  鋸片若往左傾，則平行擋塊 (5) 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循： 參見 鋸切直線

##

- 請到角度擋塊 (2) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠角度擋塊 (2)。
- 利用手搖桿 (15) 將鋸片升高或降低，使上方鋸齒位於工件表面上方約 5 mm。
- 啟動電動工具。
- 一隻手將工件抵住角度擋塊，另一隻手放在鎖定旋鈕 (54) 上將之沿著導槽 (30) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。