# Montering

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

Leverance
Ekstra værktøj, der er brug for:
Montering af enkeltdele
Stationær eller fleksibel montering
Støv-/spånudsugning
Udskiftning af savklinge