# Работа с инструментом

- До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

Транспортное и рабочее положение пильного диска
Увеличение площади стола
Настройка вертикального и горизонтального угла распила
Установка параллельного упора
Настройка дополнительного параллельного упора
Регулировка распорного клина
Включение электроинструмента
Указания по применению
Пиление
Основные настройки – контроль и коррекция
Хранение и транспортировка